**Příloha č. 1**

**Specifikace předmětu plnění**

Kotelna bude obsahovat:

1 x kotel o výkonu 70 Kw

1x kotel o výkonu 50 Kw

2 x kotlové čerpadlo pokud není součástí kotle

Pohony a mechanické části mixu 2 ks

Regulace na 2 otopné směšované otopné větve

Napojení na zabezpečení kotelny, v případě poruchy odstavení kotlů a dochlazení teploty, funkční čerpadla

Nové kouřovody pro kondenzační kotle

(Lze použít 2 kotle o výkonu 65 Kw)

V případě závěsných kotlů dle výrobce nejsou součástí kotle kotlová čerpadla.

Uvedení kotlů do provozu 2 ks

Kontrolní měření spalin kotlů 2 ks

Elektro montážní práce na zapojení a seřízení

Záruka 5 let

Výchozí revize spotřebičů a revize plynové kotelny